|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристики** |
| Hydrobull Elektrokrane mit Gegengewicht HB  500  | Тип крана | Передвижной кран с противовесом |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Длина стрелы | Согласно наличию у поставщика |
| Высота подъема | 10-12 м либо согласно наличию у поставщика |
| Управление | Электрическое  |
| Подъемный механизм | Гидравлический  |
| Частота использования | Редко  |
| Условия эксплуатации | ~20°C, в помещении |
| Ведущие оси | Все |
| Количество | 1 |
| Нагрузка | - Детали мехобработки- Зажимные приспособления |
| Грузозахватные приспособления | - Магнит – 1 шт. (0,5т). -Строп тканевый 4шт с петлями по концам длиной 3м г.п. 0,5т-Строп тканевый 4шт с петлями по концам длиной 3м г.п. 0,5 тСтроп цепной 2-х ветвевой с крюками на концах 1 шт длиной 1 м (0,5 т) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристики** |
| Hydrobull Elektrokrane mit Gegengewicht HB  500  | Тип крана | Передвижной кран с противовесом |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Длина стрелы | Согласно наличию у поставщика |
| Высота подъема | 5 м либо согласно наличию у поставщика |
| Управление | Электрическое  |
| Подъемный механизм | Гидравлический  |
| Частота использования | Редко  |
| Условия эксплуатации | ~20°C, в помещении |
| Ведущие оси | Все |
| Количество | 2 |
| Нагрузка | - Детали мехобработки- Зажимные приспособления |
| Грузозахватные приспособления |  -Строп тканевый 4шт с петлями по концам длиной 3м г.п. 0,5т-Строп тканевый 4шт с петлями по концам длиной 3м г.п. 0,5 т |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристики** |
| Scheren-Lastenhebebühne and mobile Scherenhebebühne | Manufacturer from  China | Тип крана | Ножничный подъёмник |
| Грузоподъемность | 200 кг |
|  |  |
| Полезная высота | 12 м |
| Управление | Электрическое  |
| Подъемный механизм | Гидравлический  |
| Частота использования | Редко  |
| Условия эксплуатации | ~20°C, в помещении |
| Количество | 1 |
| Нагрузка | - 2 человека |
| Мощность | - 380 В |
| Защитные приспособления | - Ремни безопасности – 2 шт. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристики** |
| Gelenkteleskoparbeitsbühne - 15 m - Loxam | Тип крана |  Шарнирная телескопическая платформа |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Полезная высота | До 10 м |
| Управление | Электрическое  |
| Подъемный механизм | Гидравлический  |
| Частота использования | Редко  |
| Условия эксплуатации | ~20°C, в помещении |
| Количество | 1 |
| Нагрузка | - 1 человека |
| Мощность | - 220 В |
| Защитные приспособления | - Ремни безопасности – 2 шт. |

Доставка г. Кустанай